屋外タンク貯蔵所等の内部開放点検板厚測定概要（その４）

各部材の腐食測定結果（側板）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンク | 設計板厚mm | 目視結果 | 肉厚測定結果 | 側板の規定数値③mm | ①②のうち最小値と③から求めたｔ値④mm | 残存板厚最小値（腐食補修後）⑤(3.2mm未満補修)mm | 残存板厚最小値とｔ値との差⑤－④(－補修)mm |
| 板番号S側板 | 経過年数 | 内外面の最大腐食(20%以び2mm以上は補修)mm | 設計板厚から内外面最大腐食部分を差し引いた数値①mm | 定点測定、詳細測定による測定板厚最小値②mm | 詳細測定の平均値の中で最小の数値(80%以下は補修)mm |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　「側板の規定数値」の欄には、特定屋外タンク貯蔵所の新法タンク、第1段階基準タンクにあっては告示第4条の21（側板の厚さ）、特定屋外タンク貯蔵所の新基準、旧基準タンクにあっては告示第78条（新基準の許容応力）により算出された値及び準特定屋外タンク貯蔵所の新法、新基準及び旧基準タンクにあっては告示第4条の22の11（準特定屋外タンク貯蔵所の許容応力）により算出された値を記入する。