屋外タンク貯蔵所等の内部開放点検板厚測定概要（その３）

各部材の腐食測定結果（底板・アニュラ板）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンク | 設計板厚又は基準板厚mm | 目視結果 | 肉厚測定結果 | 4点平均 | ①②③の最小値から求めたｔ値④mm | 残存板厚最小値（腐食補修後）⑤mm | 残存板厚最小値とｔ値との差（－補修）⑥mm | 基準板厚からの板厚減少量の最大値（3mm超補修）mm |
| 板番号Ａｱﾆｭﾗ板Ｂ底板 | 経過年数 | 内面の最大腐食（20%以上及び2mm以上は補修）mm | 設計板厚から内面最大腐食部分を差し引いた数値①mm | 定点測定、詳細測定Ⅰ、Ⅱによる測定板厚最小値②mm | 詳細測定Ⅱの平均値の中で最小の数値（80%以下は補修）mm | 4点平均測定から内面孔食部深さを差し引いた数値③　　　　　mm |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　「設計板厚又は基準板厚」の欄には、次により板厚を記入する。

（１）新法タンク及び第1段階基準タンクの場合は、基準板厚とする。

（２）（1）以外のタンクの場合は、設計板厚とする。

　　　２　「内面の最大腐食」の欄には、JIS公差内程度の孔食は記入を要しない。

３　④、⑤、⑥のｔ値関連の欄で、特定屋外タンク貯蔵所の区分で新法タンク及び第1段階基準タンクは記入を要しない。

４　「基準板厚からの板厚減少量の最大値」の欄には、特定屋外タンク貯蔵所の区分で新法タンク及び第1段階基準タンクは記入を要する。